**Presseinformation**

**Leipfinger-Bader GmbH,** Ziegeleistraße 15, 84172 Vatersdorf

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

**Kommunikation2B**, Westfalendamm 241, 44141 Dortmund, Fon: 0231/33049323

07/25-15

**Keramische Terrassenplatten**

**für stilvolle Außenbereiche**

Leipfinger-Bader:

Terrassenziegel in verschiedenen Designs

**Ästhetik vereint mit Funktionalität: Der neue keramische Terrassenziegel von Leipfinger-Bader eignet sich für Terrassen, Balkone, Wintergärten und andere Außenbereiche. Er überzeugt dabei mit seinen vielen natürlichen Oberflächendesigns sowie der UV- und Frostbeständigkeit. Die glasierte Oberfläche ist besonders pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Flecken und Witterungseinflüssen. Zudem ermöglicht er einen schlanken, leichten Aufbau.**

Balkon- und Terrassenbeläge müssen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch Wind, Wetter und starken Belastungen dauerhaft standhalten. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mangelnde Materialbeständigkeit führen häufig zu Schäden und Sanierungsbedarf – eine Herausforderung, der klassische Beläge oft nicht gewachsen sind. Eine robuste und gleichzeitig designorientierte Lösung bietet in diesem Kontext jetzt der neue Terrassenziegel von Leipfinger-Bader. Er stellt eine konsequente Weiterentwicklung des Tonality-Designestrichs dar, der sich seit langem für den Einsatz in Innenbereichen etabliert hat.

**Nahtlose Übergänge schaffen**

Der neue Terrassenziegel ist in sechs verschiedenen Optiken erhältlich. Die Varianten reichen von Eichenholz- oder Beton- bis hin zu Travertin- und Marmoroptik. Diese strahlen eine besondere Natürlichkeit aus – zusätzlich betont durch verschiedene Oberflächenstrukturen. Möglich ist jetzt auch, Terrassenziegel und im Inneren den Designestrich in demselben Design zu verlegen. Dies schafft einen nahtlosen, großzügigen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Ein durchdachtes Bodenkonzept wirkt modern, offen und lässt Flächenoptisch größer erscheinen.

**Über Jahrzehnte hochwertig**

Viele Außenbeläge verlieren mit den Jahren ihre frische Farbe oder nehmen unschöne Verfärbungen an. Der neue Terrassenziegel hingegen bietet eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Die Keramik ist fleckunempfindlich gegenüber Fetten, farbigen Flüssigkeiten wie Rotwein oder Ketchup sowie gegenüber Schmutz. Auf eine Behandlung der Oberfläche mit chemischen Mitteln, um Verunreinigungen einfacher abwischen zu können, kann dabei gänzlich verzichtet werden. Aufgrund des Brennvorgangs bei hohen Temperaturen ist die Keramik von Haus aus robust und unempfindlich. Mit ihrem geringen Eigengewicht von 9,4 Kilogramm pro Stück können die Elemente darüber hinaus im Gegensatz beispielsweise zu Produkten aus Beton problemlos auch auf Flächen zum Einsatz kommen, bei denen die Statik geprüft werden muss – zum Beispiel Flachdachterrassen oder Balkone.

**Verlegekomfort und maximale Standfestigkeit**

Die Rückseite der Terrassenziegel ist mit formschlüssigen Stabilisatoren ausgestattet, die eine dauerhaft sichere Lage gewährleisten. Die spezielle V-Geometrie der Stabilisatoren ermöglicht ein optimales Eindringen in den Unterbau und erhöht die Lastverteilung. Zusätzlich sorgen integrierte Haft- und Verbundrillen für eine zuverlässige Verzahnung mit dem Untergrund, wodurch ein Verrutschen oder Wackeln der Elemente effektiv verhindert wird.

**Spezielle Korn- und Schichtdicke**

Ergänzt wird das Bodensystem durch eine wasserdurchlässige Drainageschicht. Leipfinger-Bader bietet hier eine Blähton-Trockenschüttung mit Trass-Zement an. Zum Einsatz kann auch eine herkömmliche Schicht aus Trass- und vergütetem Bettungsmörtel zur Verlegung von Pflaster- und Plattenbelägen kommen. Die Drainageschicht ist mindestens 60 Millimeter dick und wird lose eingebracht. Die Körnung liegt dabei zwischen einem und fünf Millimetern. Die größte Korngröße darf fünf Millimeter nicht über-, die kleinste Korngröße einen Millimeter nicht unterschreiten. Herkömmliche „Einkorn-Mischungen“ eigenen sich nicht, da diese häufig in der Körnung nicht passen und zu mager angemischt werden. Eine Haftschlämme zur besseren Haftung zwischen Bodenelement und Drainageschicht ist nicht erforderlich.

**Pflegeleichte Fugen mit dauerhafter Abdichtung**

Der Terrassenziegel wird in die frische Drainageschicht eingelegt und so weit eingeklopft, dass die rückseitigen Stabilisatoren komplett in die Drainageschicht eindringen und die Unterseite des Elementes auf der Drainageschicht aufliegt. Die Fuge muss in einer Breite von mindestens acht Millimetern ausgeführt werden. Zur Füllung empfiehlt sich eine einkomponentige Pflasterfugenmasse – kunstharz-vergütet sowie einschlämm- und einkehrbar. Die Masse dichtet den Spalt dauerhaft ab und erschwert das Eindringen von Samen und Wurzeln. Ein zentraler Aspekt für die dauerhafte Ästhetik und den Wartungsaufwand – zumal in Deutschland selbst Hausmittel wie Salz oder Essigessenz zur Fugenreinigung verboten sind.

Für Architekten, Planer und Bauherren bietet der neue Terrassenziegel von Leipfinger-Bader Designfreiheit und zugleich technische Sicherheit. Die große Auswahl an natürlichen Oberflächen, die hohe Beständigkeit und der unkomplizierte Einbau ermöglichen individuelle Gestaltungskonzepte – bei minimalem Pflegeaufwand und maximaler Langlebigkeit.

Weitere Informationen finden Interessierte auf www.leipfinger-bader.de, www.tonality.de und im spezialisierten, hauseigenen Bodensysteme-Shop unter https://bodensysteme.shop/.

ca. 5.000 Zeichen

**Bildunterschriften**

Ein Bild, das Tisch, Boden, Geschirr, Gelände enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

**[25-15 Design]**

*Die verschiedenen Designs bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse, Balkon und weitere Außenbereiche.*

Foto: BayWa

Ein Bild, das Gebäude, Eigentum, Pflanze, Immobilie enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

**[25-15 Langlebig]**

*Der Terrassenziegel überzeugt insbesondere mit seiner Langlebigkeit. Auch nach vielen Jahren starker Beanspruchung im Außenbereich verändert er weder Farbe, Form noch Struktur.*

Foto: BayWa

Ein Bild, das Gebäude, Eigentum, Pflanze, Fußboden enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

**[25-15 Optik]**

*Die Oberflächenoptik der Keramik wirkt besonders natürlich und ist praktisch nicht von dem imitierten Ausgangsmaterial zu unterscheiden.*

Foto: BayWa

**Social Media**

Sollten Sie das vorliegende Thema für einen Post nutzen, freuen wir uns, wenn Sie zu Leipfinger-Bader verlinken:

 Leipfinger-Bader @leipfingerbader



Leipfinger-Bader @Leipfinger-Bader



Leipfinger-Bader @leipfingerbader

**Gerne können Sie folgende Posts nutzen:**

Mit dem neuen Terrassenziegel bringt @leipfingerbader langlebiges Design auf Terrassen, Balkone und Wintergärten. Die robusten Keramikelemente sind in sechs natürlichen Oberflächen-Optiken erhältlich, pflegeleicht, UV- und frostbeständig – und ermöglichen nahtlose Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich. Dank innovativem Systemaufbau, stabiler Verlegung und spezieller Fugenmasse bleibt der Belag dauerhaft schön und wartungsarm.

Mit dem neuen Terrassenziegel erweitert @Leipfinger-Bader sein Portfolio um eine langlebige, designorientierte Lösung für Terrassen, Balkone und Wintergärten. Die robusten Keramikelemente überzeugen durch natürliche Oberflächenvarianten, hohe UV- und Frostbeständigkeit sowie eine pflegeleichte, fleckunempfindliche Glasur. Ein durchdachtes System sorgt für stabile, wartungsarme Verlegung und ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Innen- und Außenbereich – ideal für moderne Architekturkonzepte.

Der keramische Terrassenziegel von @leipfingerbader bietet neue Möglichkeiten für die Gestaltung von Außenbereichen. Verschiedene natürliche Designs, UV- und Frostbeständigkeit sowie eine pflegeleichte Oberfläche ermöglichen langlebige und stabile Lösungen – auch für anspruchsvolle Projekte. Nahtlose Übergänge zwischen Innen- und Außenraum lassen sich so einfach realisieren.

|  |
| --- |
| **Über die Leipfinger-Bader GmbH:**  Leipfinger-Bader ist Marktführer für energieeffiziente und nachhaltige Systemlösungen am Bau und bietet Architekten, Planern und Investoren umfassende Beratungsleistungen. Das Unternehmen setzt als Innovationstreiber konsequent auf Forschung, Entwicklung und Prozessoptimierung. Zum High-End-Produktspektrum für Neubau und Sanierung zählen – neben massiven Mauerziegeln mit integriertem Schall- und Wärmeschutz – auch Recyclingprodukte, wie zum Beispiel der aus recycelten Ziegelresten bestehende Kaltziegel. Hinzu kommen Ziegelmodule und Ziegel-, Lehmziegel- und Stampflehm-Fertigteile für das serielle Bauen, Holz-Lehm Massivdecken als Alternative zu Stahlbetondecken, intelligente Lüftungssysteme, ein Rollladenkasten auch aus Holz, Lösungen für die Dachbegrünung, vorgehängte hinterlüftete Tonality-Keramikfassaden inklusive abgestimmter Unterkonstruktion, Bodensysteme wie der keramische Estrichziegel mit energieeffizienter Heizlösung sowie Lehmplatten für den Innenausbau. Letztere kommen im Holz- und Massivneubau sowie bei der Altbausanierung zum Einsatz – in Form von Trennwänden, als Innenbeplankung speicherschwacher Außenwände oder beim Dachausbau. |

Rückfragen beantwortet gern

**Leipfinger-Bader Kommunikation2B**

Caterina Bader Mareike Wand-Quassowski

Tel.: 0 87 62 – 73 30 Tel.: 02 31 – 33 04 93 23

Mail: info@leipfinger-bader.de Mail: m.quassowski@kommunikation2b.de