PRESSE-INFORMATION

**Drei Elemente für wohlige Wärme**

Fußbodenheizung mit Durabase CI-H zusammen mit Devi

**Entkopplungsmatte und Fußbodenheizung in einem System:**

**Mit Durabase CI-H und Devi bietet Dural eine elektrische Bodenheizung für Keramik- und Natursteinbeläge. Mit nur drei Komponenten – Matte, Heizkabel und Steuerungselement – entsteht eine wartungsfreie Heizung für den Neubau und die Sanierung, die selbst auf schadhaften oder kritischen Untergründen verlegt werden kann. Eine anpassbare Leistungsabgabe und die Thermostatsteuerung sorgen für eine individuell auswählbare Wärme in jedem Raum.**

Elektrischer Strom aus unterschiedlichen Quellen eignet sich für eine energiesparende Wohnweise und wird gerne für den Neubau, aber auch bei der Sanierung eingesetzt. Eine elektrische Fußbodenheizung sorgt hier für ein individuelles Wärmekonzept. Dural bietet in diesem Kontext ein Komplettsystem bestehend aus der Entkopplungsmatte Durabase CI-H und den Heiz- und Steuerungskomponenten von Devi by Danfoss.

**Sicher entkoppeln**

Die so entstehende Fußbodenheizung sorgt mit wärmespeichernden Keramik- und Natursteinbelägen für energieeffizientes Heizen und kann selbst auf kritischen Untergründen verlegt werden. Bei der Sanierung eignet sich Durabase CI-H mit einer Materialstärke von lediglich sechs Millimetern zur Verlegung auf Altbelägen – ob bei schadhaften oder unmodernen Fliesen sowie bei kritischen Estrich- und Betonuntergründen. Auch bei Misch- oder Holzuntergründen kommt die Entkopplungsmatte zum Einsatz. Damit können Verformungen kompensiert und entstehende Risse überbrückt werden. Zudem schützt die Matte den Belag und die Belagsfugen vor Schäden. Im Neubau wird der Boden gegen Feuchtigkeit geschützt und Risse aufgrund von Estrichschwund werden nicht auf die Fliesen übertragen.

**Einfacher Aufbau & enorme Zeitersparnis**

Durabase CI-H kann direkt nach Estrichbegehbarkeit mit Fliesenkleber auf den Untergrund eingebaut werden. Zwischen die Noppen der Matte wird das Heizkabel mit Easy-Klick integriert. Der obere Belag besteht aus Fliesen oder Naturstein. Bei der Heizleitung handelt es sich um Devicomfort 10T, welches ein 360 Gradabgeschirmtes Zweileiterheizkabel mit einer widerstandsfähigen Außenhülle ist. Durch das Rundprofil und die robuste Konstruktion lässt sich das Heizkabel schnell, unkompliziert und sicher installieren. Eine deutlich erkennbare Übergangsmuffe auf den Kaltleiter verhindert, dass die Heizleitung versehentlich an der Wand installiert wird. Der Kaltleiter wird dann Unterputz bis zum Sensor verlegt. Das wartungsfreie Kabel ist in 13 verschiedenen Längen verfügbar und besitzt eine lange Lebensdauer, die mit einer 20jährigen Garantie abgesichert wird.

**Angenehme Wärme in jedem Raum**

Der Abstand, in welchem das Heizkabel in der Noppenstruktur der Entkopplungsmatte Durabase CI-H verlegt wird, entscheidet über die Leistungsabgabe: Umso dichter die Heizkabel-Verlegung geschieht, umso höher ist die Ausgangsleistung. So kann die Fußbodenflächenheizung als dominierende oder unterstützende Komfortwärme fungieren. Mit dem Devireg Thermostat kann die Wärme individuell und unabhängig in jedem Raum gesteuert werden. Zudem passt die programmierte und auch per App regulierbare Thermostatsteuerung das Raumklima dem eigenen Wärmeempfinden an. Die Flächenheizung wirbelt kaum Staub auf und trocknet die Luft nicht aus, was zu einem gesunden Raumklima beiträgt.

Dural bietet mit der Entkopplungsmatte zusammen mit Devi ein unkompliziertes System für eine wartungsfreie, elektrische Fußbodenheizung für den Neubau und die Sanierung. Für den Handel steht eine umfangreiche Verkaufsausstattung zur Verfügung und an einem Showroom-Anwendungsmodell kann die Flächenheizung erlebt werden. Des Weiteren bietet Dural Produktschulungen für den Handel und Verarbeiter im firmeneigenen Schulungszentrum „Duralab“ an. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.dural.com.

ca. 3.700 Zeichen

**Belegexemplar und Rückfragen bitte an:**

**DURAL GmbH**

Stefanie Görtz, Head of Marketing and Communication

Südring 11, D-56412 Ruppach-Goldhausen

Telefon: +49 (0) 2602 / 9261-629, S.Goertz@dural.de

**Kommunikation2B**

Mareike Wand-Quassowski

Westfalendamm 241, D-44141 Dortmund,
Telefon: +49 (0) 231 330 49 323, E-Mail: m.quassowski@kommunikation2b.de

**Über DURAL**

Seit 1981 entwickelt und vertreibt Dural Profile, Systeme und Lösungen. Das Unternehmen ist in mehr als 70 Ländern und auf allen fünf Kontinenten vertreten. Mit Profilen für Fliesen, Natursteine, Parkett, Laminat und Designbeläge sorgt Dural für perfekte Übergänge, dauerhaften Schutz und ansprechende Optik auf Böden und Wänden. Duschrinnensysteme und Duschablagen unterstützen die Einrichtung bodengleicher Duschen. Und für die abdichtende, dämmende, rissüberbrückende und/oder entkoppelnde Bodengestaltung von Außen- und Innenbereichen hält Dural passende Mattensysteme bereit. Outdoor Profil- und Entwässerungssysteme für Balkon und Terrasse sowie Rippen und Noppen für Bodenleitsysteme runden das Portfolio ab.

**Bildunterschriften**



**[25-02 Durabase CI-H mit Devi]**

Mit der Durabase CI-H Entkopplungsmatte zusammen mit dem Heizkabel von Devi by Danfoss bietet Dural ein System für das einfache Verlegen einer Fußbodenheizung.

Foto: Dural



**[25-02 Aufbau]**

Die Entkopplungsmatte Durabase CI-H eignet sich für verschiedene Untergründe und nimmt das Heizkabel von Devi einfach auf.

Foto: Dural



**[25-02 Anwendung]**

Die elektrische Fußbodenheizung kann dominierende oder unterstützende Wärme in jedem Raum bieten – ob Küche, Bad oder Wohn- und Schlafräume.

Foto: Dural