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Neue Lüftungslösungen
für alle Gebäudetypen

Unsichtbar und praxisnah entwickelt: 
Leipfinger-Bader erweitert Lüftungsportfolio


Leipfinger-Bader baut sein Sortiment im Geschäftsbereich Lüftungssysteme konsequent aus und setzt dabei erneut Akzente. Denn das Unternehmen stellt gleich drei zentrale Produktneuheiten vor, die das bestehende Portfolio ergänzen. Eine putzbündige Innenblende sorgt für eine dezente Optik im Innenraum, ein auf das Ziegelmaß abgestimmter Wandeinbaublock erleichtert die Montage und eine flexible Luftführung in der Fensterlaibung ermöglicht neue Einbausituationen – ganz ohne sichtbare Außenhaube. Die Weiterentwicklungen sind Ergebnis des fortwährenden, intensiven Dialogs mit erfahrenen Anwendern und Fachbetrieben.

Der deutsche Lüftungsmarkt wächst seit Jahren kontinuierlich. Er erreichte 2024 mit rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz sowie über 82.000 produzierten Geräten ein neues Rekordniveau. Mit steigenden Anforderungen an Design, Einbau und Funktionalität wächst der Bedarf an flexiblen, praxisgerechten Lösungen. Genau hier setzt Leipfinger-Bader mit seinen Lüftungslösungen an und stellt mehrere gezielt weiterentwickelte Systemkomponenten für den modernen Lüftungseinbau vor. 

Dezente Optik durch putzbündige Innenblende 
Im modernen Innenausbau gewinnt die dezente Integration technischer Komponenten zunehmend an Bedeutung. Der Anspruch: Besonders Lüftungsauslässe sollen sich unauffällig ins Raumkonzept einfügen, ohne den gestalterischen Eindruck zu stören. Für sein Lüftungssystem „Premium“ bietet Leipfinger-Bader daher ab sofort eine komplett putzbündige Alternative zur bisherigen Innenblende an. Die neue Haube wird flächenbündig in der Wand verbaut und fügt sich dezent in jede Raumgestaltung ein. Die Blende kann so gestrichen werden, dass sie mit der Wand eine harmonische Einheit bildet. Damit erfüllen die Lüftungsgeräte höchste Anforderungen an modernes Innendesign.

Neuer Wandeinbaublock im Ziegelmaß 
Auch in puncto Montage setzt Leipfinger-Bader neue Maßstäbe: Der neue Wandeinbaublock ist exakt auf das Ziegelrastermaß abgestimmt und wird bereits im Werk auf die benötigte Wandstärke – bis zu 49 Zentimetern – zugeschnitten. Dank der werkseitigen Anpassung sind auf der Baustelle keine weiteren Arbeitsschritte nötig. Der Einbaublock wird wie ein herkömmlicher Ziegel verarbeitet und seine strukturierte Oberfläche ermöglicht eine problemlose Putzaufnahme. Das Ergebnis: eine schnelle, sichere und saubere Montage im Rohbau.

Flexible Luftführung in der Fensterlaibung 
Eine weitere zukunftsweisende Neuerung betrifft die Luftführung: Mithilfe einer Umlenkung lässt sich die Frischluftzufuhr in die Fensterlaibung verlegen. Gerade bei Gebäuden ohne Rollladenkasten – etwa beim Einsatz von Fensterläden – oder wenn eine außenliegende Haube gestalterisch unerwünscht ist, bietet diese Lösung maximale architektonische Freiheit. Die Luft wird im Mauerwerk bis kurz vor die Fassade geführt und dort um 90 Grad in die Fensterlaibung abgelenkt. An der Knickstelle des Luftkanals wird einfach ein Ziegel mit reduzierter Wandstärke vorgeblendet – eine zunehmend gefragte Lösung, die das äußere Erscheinungsbild der Fassade erhält.

Praxisnah für die Baustelle 
Alle drei Neuentwicklungen sind das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Verarbeitern und Architekten und spiegeln den starken Anwendungsfokus von Leipfinger-Bader wider. „Wir entwickeln unsere Produkte konsequent an den Bedürfnissen der Praxis weiter. Nur so entstehen Lösungen, die auf der Baustelle gerne eingesetzt werden und einen echten Mehrwert bieten“, betont Philip Köthe, zuständig für Produktmarketing und Vertrieb Lüftungstechnik bei Leipfinger-Bader.

Wachsendes Lüftungsportfolio
Die Produktneuheiten ergänzen das bestehende, umfangreiche Lüftungsportfolio von Leipfinger-Bader. So ist die fassadenintegrierte dezentrale Lüftungsanlage für öffentliche Gebäude optisch besonders unauffällig. Sie verfügt über Sensorik zur kontinuierlichen Erfassung der CO₂- und VOC-Konzentrationen in der Raumluft. Der angegebene Geräuschpegel beträgt 30 Dezibel. Die dezentrale Abluftanlage für Bad und Küche dient dem Abtransport von verbrauchter Luft und Feuchtigkeit und kann bis zu 100 Kubikmeter Luft pro Stunde nach außen fördern. Verschiedene Zubehörprodukte runden das Portfolio ab: Das moderne Touch-Bedienpanel ermöglicht verschiedene Zugriffsebenen für Nutzer, Vermieter und Servicetechniker sowie Fernwartung für einen hohen Bedienkomfort.

Weitere Informationen finden Interessierte auf www.leipfinger-bader.de.
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[26-06 Putzbündig] 
Die neue putzbündige Innenblende von Leipfinger-Bader fügt sich flächenbündig in die Wand ein und sorgt so für eine dezente, nahezu unsichtbare Integration der Lüftungstechnik im Innenraum.
Foto: Leipfinger-Bader

[image: ]
[26-06 Wandeinbaublock] 
Der neue Wandeinbaublock wird passgenau im Ziegelmaß gefertigt und ermöglicht eine schnelle, zuschnittfreie Montage direkt im Mauerwerk.
Foto: Leipfinger-Bader
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[26-06 Laibungslösung_Neubau] 
Mit der flexiblen Luftführung in der Fensterlaibung lässt sich die Frischluftzufuhr dezent realisieren – ganz ohne sichtbare Außenhaube und mit Erhalt des Fassadenbildes.
Foto: Leipfinger-Bader



Social Media
Sollten Sie das vorliegende Thema für einen Post nutzen, freuen wir uns, wenn Sie zu Leipfinger-Bader verlinken: 

[image: ]	Leipfinger-Bader @leipfingerbader  
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Leipfinger-Bader @Leipfinger-Bader
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Leipfinger-Bader @leipfingerbader


Gerne können Sie folgende Posts nutzen: 

[image: ]@leipfingerbader stellt mehrere praxisorientierte Neuerungen für die Lüftungstechnik vor. Neu im Sortiment sind eine putzbündige Innenblende für dezente Raumgestaltung, ein werkseitig im Ziegelmaß gefertigter Wandeinbaublock für die schnelle Montage sowie eine flexible Luftführung in der Fensterlaibung zur Erhaltung des Fassadenbildes.

[image: ]@Leipfinger-Bader reagiert auf aktuelle Anforderungen im modernen Wohn- und Objektbau und stellt drei praxisorientierte Lösungen für die Lüftungstechnik vor. Mit einer neuen putzbündigen Innenblende, einem werkseitig im Ziegelmaß gefertigten Wandeinbaublock und einer flexiblen Luftführung in der Fensterlaibung ermöglicht das Unternehmen eine dezente Integration, montagegerechte Ausführung und Erhalt des Fassadenbildes – auch bei besonderen architektonischen Vorgaben. Diese Entwicklungen unterstützen Planer und Verarbeiter dabei, Bauprojekte mit auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmter Lüftungstechnik und Gestaltung umzusetzen.

[image: ]@leipfingerbader präsentiert drei praxisnahe Neuheiten für die Lüftungstechnik: Die neue putzbündige Innenblende sorgt für eine nahezu unsichtbare Integration im Innenraum. Der Wandeinbaublock im Ziegelmaß ermöglicht eine schnelle und passgenaue Montage ohne Zuschnitt. Zusätzlich erlaubt die flexible Luftführung in der Fensterlaibung eine dezente Frischluftzufuhr, auch ohne sichtbare Außenhaube.


	Über die Leipfinger-Bader GmbH:
Leipfinger-Bader bietet Architekten, Planern und Investoren Systemlösungen und umfassende Beratungsleistung am Bau. Das Unternehmen setzt als Innovationstreiber konsequent auf Forschung, Entwicklung und Prozessoptimierung. Zum High-End-Produktspektrum für Neubau und Sanierung zählen – neben massiven Mauerziegeln mit integriertem Schall- und Wärmeschutz – Ziegelmodule und Ziegel-, Lehmziegel- und Stampflehm-Fertigteile für das serielle Bauen, Holz-Lehm Massivdecken als Alternative zu Stahlbetondecken, intelligente Lüftungssysteme, ein Rollladenkasten auch aus Holz, Lösungen für die Dachbegrünung, vorgehängte hinterlüftete Tonality-Keramikfassaden inklusive abgestimmter Unterkonstruktion, Bodensysteme wie der keramische Estrichziegel mit Heizlösung sowie Lehmplatten für den Innenausbau. Letztere kommen im Holz- und Massivneubau sowie bei der Altbausanierung zum Einsatz – in Form von Trennwänden, als Innenbeplankung speicherschwacher Außenwände oder beim Dachausbau.



Rückfragen beantworten gern:Kommunikation2B
Mareike Wand-Quassowski
Tel.: 02 31 – 33 04 93 23
Mail:  m.quassowski@kommunikation2b.de

Leipfinger-Bader                                             
Caterina Bader		
Tel.: 0 87 62 – 73 3 500		
Mail: caterina.bader@leipfinger-bader.de               
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