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Foamglas T3+: Hohe thermische Leistung bei robuster Materialstruktur
____________________________________________________________________
 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk94254753]Leistungsstarke Schaumglasdämmung für langlebige Baukonstruktionen

Mit Foamglas T3+ bietet Owens Corning Foamglas eine leistungsstarke und langlebige Wärmedämmung aus Schaumglas für vielfältige Anwendungen in der Gebäudehülle. Der Dämmstoff verbindet eine niedrige Wärmeleitfähigkeit mit hoher Druckfestigkeit, Nichtbrennbarkeit und Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit. Er eignet sich damit für wärmetechnisch leistungsfähige und dauerhaft robuste Konstruktionen. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,036 Watt pro Meter Kelvin weist Foamglas T3+ die niedrigste deklarierte Wärmeleitfähigkeit im aktuellen Foamglas Produktportfolio auf. Gleichzeitig erreicht der Dämmstoff eine geprüfte Druckfestigkeit von mindestens 500 Kilopascal.

Die geschlossenzellige Struktur aus vollständig versiegelten Glaszellen sorgt für hohe Maßstabilität und macht das Material wasserdicht und dampfdicht. Als anorganischer Dämmstoff ist das unbeschichtete Foamglas T3+ zudem nichtbrennbar und der Euroklasse A1 zugeordnet. Auch über längere Zeiträume bleiben die Wärmeleitfähigkeit und die Brandschutzeigenschaften des Materials stabil. Die Leistungserklärung DOP 100010065B bestätigt zudem die deklarierten Produkteigenschaften, darunter Wärmeleitfähigkeit und Druckfestigkeit. 

Vielseitig in der Gebäudehülle einsetzbar
Die Einsatzmöglichkeiten von Foamglas T3+ erstrecken sich über die gesamte Gebäudehülle. So eignet sich der Dämmstoff für Flach- und Gefälledachsysteme auf Beton-, Holz- und Metalluntergründen ebenso wie für Außenwände und Kerndämmungen. Darüber hinaus kann er für die Innendämmung von Böden, Wänden und Decken eingesetzt werden. Seine Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit sowie seine Radondichtheit und Schädlingsresistenz machen Foamglas T3+ auch für anspruchsvolle Einsatzbereiche geeignet. Historische Vergleichsprüfungen und jahrzehntelange industrielle Anwendungserfahrung zeigen, dass Foamglas Dämmstoffe deutlich weniger anfällig für Schäden durch Nagetiere und Insekten sind als viele organische und faserige Dämmstoffe. Die konkrete Produktauswahl und Ausführung richten sich nach der jeweiligen Konstruktion, den objektspezifischen Belastungen sowie den geltenden technischen Regeln.

Für dauerhaft leistungsfähige Konstruktionen
Gerade bei Konstruktionen, die dauerhaft hohen Belastungen durch Feuchtigkeit und Druck ausgesetzt sind, spielt die Materialstruktur eine entscheidende Rolle. Foamglas T3+ behält seine wesentlichen Eigenschaften auch unter anspruchsvollen Bedingungen bei und eignet sich damit für dauerhaft leistungsfähige Dämmkonstruktionen. Für Foamglas ist in der Environmental Product Declaration (EPD) PCE-20200300-IBB1-DE eine Referenznutzungsdauer von 100 Jahren angegeben, sofern das Produkt entsprechend den Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien eingebaut und bestimmungsgemäß verwendet wird. 

Schaumglaslösungen enthalten durchschnittlich 50 Prozent recyceltes Glas (Berechnung gemäß ISO 22095). Bei der Herstellung von Foamglas kommen zudem natürliche Rohstoffe wie Sand, Dolomit und Kalk zum Einsatz. 

Mit seiner Kombination aus thermischer Leistungsfähigkeit, mechanischer Belastbarkeit und langfristiger Beständigkeit erweist sich Foamglas T3+ als vielseitig einsetzbare Lösung für Baukonstruktionen mit hohen Anforderungen an Wärmeschutz und Dauerhaftigkeit.
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Über Owens Corning

Owens Corning ist ein führender Anbieter von Markenbauprodukten mit drei sich ergänzenden, marktführenden Geschäftsbereichen, die Dach-, Dämm- und Türprodukte vor allem für den Wohnbau in Nordamerika und Europa anbieten. Das Unternehmen verfolgt eine integrierte Markteinführungsstrategie und stützt sich auf eine Reihe einzigartiger „OC Advantages™“ – darunter seine ikonische Marke, seine beispiellose wirtschaftliche Stärke, führende Technologie und eine erfolgreiche Kostenposition –, um Kunden dabei zu unterstützen, auf dem Markt erfolgreich zu sein und zu wachsen. Owens Corning hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch erfolgreiche Partnerschaften, führende Leistung und engagierte Mitarbeiter dazu beizutragen, besser zu bauen und mehr zu erreichen. Owens Corning wurde 1938 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Toledo, Ohio, und ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: OC). Weitere Informationen finden Sie unter www.owenscorning.com.
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[26-05 Foamglas T3+] 
Foamglas T3+ verbindet eine niedrige Wärmeleitfähigkeit von 0,036 Watt pro Meter Kelvin mit hoher Druckfestigkeit und Nichtbrennbarkeit.
Foto: OC FOAMGLAS®
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[26-05 Innendämmung]
Die geschlossenzellige Struktur von Foamglas T3+ macht den Dämmstoff wasserdicht und dampfdicht und sorgt für eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit.
Foto: OC FOAMGLAS®

[image: ]
[26-05 Verarbeitung]
Foamglas T3+ ist druckfest, formstabil und eignet sich für Flach- und Gefälledachsysteme auf Beton-, Holz- und Metalluntergründen.
Foto: OC FOAMGLAS®
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