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P r e s s e i n f o r m a t i o n 

Gebäudehülle im Fokus: 
Flachdach, Metallleichtbau und Fenstermontage

SFS auf der BAU 2027 

Vom Dach über die Fassade bis zum Fenster: An der Gebäudehülle gibt es zahlreiche Anwendungsbereiche, in denen Befestigungstechnik eine wichtige Rolle spielt. Genau diese Bandbreite bildet auch die BAU ab, die vom 11. bis 15. Januar 2027 in München unterschiedliche Bereiche des Bauens unter einem Dach zusammenführt. SFS nutzt diesen Rahmen für zwei thematische Schwerpunkte: Am Stand B2.303 stehen Flachdach und Metallleichtbau im Fokus, am Stand C4.411 die Fenstermontage. Aus letzterem Bereich ist zudem am ift-Stand B3.331 ein Exponat zu sehen.

Im Flachdach und Metallleichtbau gehören großflächige Bauteile, wiederkehrende Montageschritte und wechselnde Einbausituationen zum Baustellenalltag. Gefragt sind daher Lösungen, die sich unkompliziert in die jeweiligen Arbeitsabläufe integrieren lassen. Auf der BAU zeigt SFS ausgewählte Anwendungen aus beiden Bereichen.

Ergonomische Montage und durchdringungsfreie Feldbefestigung
Mit ErgoDek steht dabei ein Setzgerät für die Überlappungsbefestigung an Tragschalen im Mittelpunkt. Die Verarbeitung magazinierter Befestiger in aufrechter Haltung unterstützt einen gleichmäßigen Montageablauf und reduziert körperliche Belastungen. Verstellbare Bediengriffe ermöglichen eine Anpassung an den jeweiligen Anwender, während die Kompatibilität mit marktüblichen Bohrschraubern einen flexiblen Einsatz erlaubt. Auch bei höheren Stückzahlen lassen sich konstante Setztiefen erzielen, was sich insbesondere bei wiederkehrenden Befestigungsvorgängen auf größeren Flächen als vorteilhaft erweist.

Zudem bietet SFS mit isoweld eine durchdringungsfreie Feldbefestigung für Flachdächer. Die Dachbahn wird dabei durch Induktionsschweißen dauerhaft fixiert, ohne dass die Wärmedämmung zusätzlich befestigt werden muss. Anzahl und Position der Befestiger lassen sich flexibel an die örtlichen Gegebenheiten anpassen, was die statische Nachweisführung vereinfacht. Das System bietet eine freie Wahl der Verlegerichtung, durchschnittlich zwanzig Prozent weniger Befestigungspunkte und eine Verschweißung in Sekundenschnelle. Auf der BAU präsentiert SFS den isoweld B als Stand-Induktionsschweißgerät für besonders ergonomisches Arbeiten sowie in der mobilen Variante. 

Verbindungen im Metallleichtbau
Für die Verbindung von Dach- und Fassadenelementen zeigt SFS den tightlapper. Der Befestiger verfügt über eine große gewindefreie Zone und einen breiten Klemmbereich und ist damit auf unterschiedliche Bauteilaufbauten ausgelegt. Ergänzt wird die Konstruktion durch die AV-Shaped Dichtscheibe aus Edelstahl mit weichem EPDM, die sich an die jeweilige Oberfläche anpasst und eine zuverlässige Abdichtung unterstützt.

Montage von Fenstern und bodentiefen Elementen
Bei der Fenstermontage steht bei SFS die Tragfähigkeit, die Absturzsicherung und damit die baurechtliche Ausführung im Mittelpunkt. Ergänzend stellt SFS Lösungen für den gesamten Baukörperanschluss vor, wie die Anforderungen an Schallschutz und an die Abdichtung bei der Vorwandmontage erfüllt werden können.

Eine Marktneuheit zeigt SFS für die Befestigung von Unterbauprofilen bei bodentiefen Fensterelementen mit absturzsichernden Anforderungen. Mit einer neuartigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die Befestigungssysteme JB-W/XL und JB-A schließt SFS damit eine Marktlücke für die rechtsichere Montage dieser Elemente.

Bei der Vorwandmontage setzt SFS auf zwei bewährte Systeme mit jeweils eigener allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für Absturzsicherung und Lastabtragung: das Winkelsystem JB-W/XL und das Konsolensystem JB-D PLUS. 

Eine neue Broschüre zeigt auf der BAU anhand von Anschlussbeispielen, wie Fensterelemente mit dem Winkelsystem JB-W/XL befestigt werden, und erläutert die passenden Abdichtungslösungen für die Anschlussfuge zum Baukörper. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie auch höchste Schallschutzanforderungen im Objektbau mit dem Befestigungssystem JB-W/XL bei der Vorwandmontage erfüllt werden können.

Mit dem neuen Rahmenbefestiger FB 11,5 wird ein Produkt vorgestellt, das als Universalbefestiger mit höchster Tragfähigkeit auch bei großen Fugenbreiten bis zu 55 Millimetern fungiert. Einsatzgebiete sind neben Neubau und Sanierung auch der Holzbau mit hohen Brandschutzanforderungen.

An den beiden Hauptständen stehen Fachbesuchern Ansprechpartner für Fragen zu Produkten, Anwendungen und konkreten Einbausituationen zur Verfügung. Lösungen für Flachdach und Metallleichtbau sind in Halle B2, Stand 303, zu finden, der Schwerpunkt Fenstermontage in Halle C4, Stand 411. Ergänzend ist SFS am Stand des ift Rosenheim in Halle B3, Stand 331, als neuer Projektpartner des erfolgreichen Triflex-Planungstools vertreten. Dort werden alle Projektpartner anhand eines Exponats sowie eines 3D-Planungstool das Zusammenspiel ihrer Produkte am Beispiel einer im zweischaligen Mauerwerk montierten Hebeschiebetür interaktiv präsentieren.
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Über SFS:

Inventing success together: Dafür steht die Schweizer Unternehmensgruppe SFS und ihre deutschen Niederlassungen im hessischen Oberursel als auch Menden im Sauerland. Als Spezialist für Befestigungslösungen rund um die Gebäudehülle bietet das Unternehmen innovative Produkte für zahlreiche Anwendungsgebiete in Industrie und Handwerk. Im Fokus stehen Befestigungssysteme für den Bereich der mechanischen Flachdachbefestigung, den Metallleicht- und Stahlbau, die Fenstermontage, den Fassadenbau und Bändertechnik. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der mechanischen Befestigungstechnik und einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung erfüllen die hochwertigen Systeme von SFS hohe Ansprüche an Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.
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[26-09 Messestand Fenstermontage]
Die BAU 2027 in München: SFS zeigt Befestigungslösungen für die Fenstermontage in Halle C4, Stand 411.
Bildquelle: GUTMANN
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[26-09 Messestand Flachdach und Metallleichtbau]
Auch mit einem Sortiment aus den Bereichen Flachdach und Metallleichtbau ist SFS auf der BAU 2027 vertreten – an Stand 303 in Halle B2. 
Bildquelle: IFBS
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[26-09 ErgoDek]
Verstellbare Bediengriffe am ErgoDek ermöglichen eine Anpassung an den jeweiligen Anwender und erleichtern den Montagealltag deutlich. 
Bildquelle: SFS
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[26-09 Winkelsystem]
Das für die Montage von absturzsichernden Elementen bauaufsichtlich zugelassene Winkelsystem von SFS ist auf sämtliche Schwellenhöhen ausgelegt.

Bildquelle: SFS
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[26-09 Direktbefestiger FB 11,5]
Der Direktbefestiger FB 11,5 ist eine geprüfte Lösung für große Fugenbreiten sowie Laibungsdämmungen, welche sich durch hohe Tragfähigkeit für verschiedene Anwendungen eignet. 
Bildquelle: SFS
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[26-09 isoweld B]
Ermöglicht ergonomisches Arbeiten im Stehen: Das Standgerät isoweld B für die bewährte Feldbefestigung.  

Bildquelle: SFS
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